**13.10.20. Гр 41 Опорядження фасадів. Лук`яненко С.І. Урок 6**

**Організація робіт під час опорядження фасадів штукатурками**


Розглянемо організацію робіт під час опорядження фасадів полі­мерними штукатурками по рівних основах (з бетону, традиційної мінеральної штукатурки тощо). Штукатурити фасад будинку завжди починають згори. До почат­ку робіт уздовж фасаду встановлюють суцільні риштування, здебільшого збірно-розбірного типу з металевими опорами та іншими елементами кріплення. Після закріплення ришту­вань і перевірки їх надій­ності приступають до ви­конання робіт. Підготовлену поверхню провішують виском масою 1 — 2 кг із довжиною шну­ра, що дорівнює висоті бу­динку. Високі будинки провішують послідовно на висоту двох-трьох поверхів. Під час провішування встановлюють маяки з ку­тиків. Відстань між мая­ками має бути трохи мен­шою за довжину правила або напівтерка, яким розрівнюватимуть розчин**.** Одночасно з вертикальним фасаду провішують вертикальність кутів будинку, пілястр, вертикаль­них кромок віконних прорізів і перевіряють горизон­тальність карнизів, поясків, прямолінійних сандриків, підвіконь та інших витягнутих архітектурних деталей. Після встановлення на фасаді маяків приступають до його опорядження. Після опорядження вінцевого карниза (якщо він є) переходять до штукатурення стін. Одночасно опоряджують віконні укоси і налич­ники, витягують міжповерхові пояски, опоряджують пілястри та інші архітектурні деталі. Фасад штукатурять як по вертикальних, так і по горизонтальних захватках. Якщо фасад виконано з пілястрами по всій висоті будинку, але без міжповерхових поясків, то захватка поділяє його від кута до першої пілястри, від першої пі­лястри до другої і т.д. (рис. 1.). Кожна захватка поділяється риштуванням на карти *1* ***—*** *6****,*** по дві на поверх. Поштукатуривши карту і, робітники переходять на карту *2* і так далі до остан­ньої карти, після чого присту­пають до опорядження другої захватки. Віконні і дверні кося­ки рекомендується штукатурити відразу по всій поверхні захват­ки. Наличники і сандрики мож­на витягувати після опоря­дження всієї поверхні. Пілястри опоряджують до або після об­штукатурювання двох захваток, що примикають до них. Якщо на фасаді немає пі­лястр, але є міжповерхові пояс­ки, то захватку влаштовують по всій довжині будинку по поверхово. Захватки у ме­жах поверху розбивають на кар­ти. Роздільні лінії 1-І, II - II і т.д. проводять крейдою. Для ви­конання робіт на кожну карту призначають ланку. Міжповер­хові пояски витягують або опо­ряджують від руки. Після обштукатурення верхньої горизонтальної захватки фасаду верхній ярус риштувань розбирають і пе­реходять на нижню другу захватку. Цоколь штукатурять після по­вного опорядження стін звичайним розчином на мінеральній ос­нові або облицьовують плиткою з природного каменю керамічною плиткою)

Рис. 1. Штукатурення фасаду вузькими захватками по вертикалі між пілястрами:

1-6 — карти

Законспектувати . Роботи надсилати на е-пошту- lukianenko74@ukr.net