**Дата:** 07.10.2021

**Викладач:** Лук’яненко Світлана Іванівна

**Предмет:** Технологія малярних робіт

**Група:** 11

**Урок** 17

**Тема уроку:** Вимоги до якості оброблення поверхні**.**

**Мета:** ознайомити учнів з основними вимогами до якості оброблення поверхні;

-знати:

-вимоги до якості оброблення поверхні;

-групи, на які поділяються поверхні готові до фарбування

1. Необхідно робити технологічні перерви між окремими допоміжними й основними прийомами операцій з оброблення поверхні, що викликано необхідністю просушування мокрих покриттів.
2. Місця примикань перегородок, дверних блоків, вбудованих шаф і антресолей, а також місця з’єднань конструкцій з різних матеріалів потрібно обробляти безусадковою шпаклівкою. В окремих випадках такі примикання можуть бути оброблені готовими прокладками для ущільнення, що вільно прилягають до стіни. Тоді тріщини, які утворилися під час осідання будинку, закриваються цими прокладками.
3. Шорсткі поверхні, які потрібно фарбувати, мають бути згладжені, а всі тріщини на них – розшиті й зашпакльовані завглибшки не менше 2 мм.

Залежно від якості поверхні, які готують під фарбування, поділяють на чотири групи:

* перша- поверхні, що не вимагають обробки шпаклівками;
* друга- поверхні, облицьовані деревноволокнистими плитами, а також інші, на 15% площі яких виконуються закладання тріщин і шпаклювання;
* третє- обштукатурені й інші поверхні, на 35% площі яких виконується закладання тріщин і шпаклювання;
* четверта- поверхні, на всій площі яких виконується закладання тріщин і шпаклювання.

**Питання для самоконтролю:**

* **Основні вимоги до я кості оброблення поверхні?**
* **Чотири групи, на які поділяютьсяповерхні, які готують до фарбування;**
* **Законспектувати матеріал уроку. Виконані роботи надсилати на** **е-пошту-lukianenko74@ukr.net**