**Інструкційно-технологічна карта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для зварювальних робіт обираємо інверторний зварювальній апарат, який підключається до електричної мережі 220В. |  |
| 2 | Також для виконання зварювальних робіт потрібні електричні дроти, маска зварника і рукавиці. |  |
| 3 | Під’єднуємо електричні дроти, як показано на малюнку, і зварювальний апарат готовий до роботи. |  |