**Дата** : 28.09.2021

**Викладач:** Лук՚яненко Світлана Іванівна

**Предмет:** Опорядження фасадів

**Група №** 41

**Урок №** 13

**Тема уроку:**Опорядження фасадів силікатними декоративними штукатурками

**Мета**: ознайомити учнів з декоративними силікатними штукатурками;

-знати:

- призначення силікатних штукатурок;

- види силікатних штукатурок;

-склад та застосування силікатних штукатурок.

Ceresit СТ 72 — силікатна тонкошарова штукатурка, призначена для декоративного опорядження будинків як усередині, так і зовні. Виконують по бетонних основах, традиційних штукатурках, гіпсових, гіпсокартонних плитах тощо. СТ 72 придатна для систем утеплення зовнішніх конструкцій будинку із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних плит. Штукатурку СТ 72 рекомендують також використовувати в конструкціях, де потрібна висока паропроникність. Виробляють СТ 72 багатьох кольорів і відтінків, але коли виби­рають інтенсивні темні кольори, використання матеріалу має бути обмежене невеликими площами, наприклад архітектурними елемен­тами.

Розмір зерна наповнювача становить 1,5 і 2,5 мм. Силікатну штукатурку виконують фактурою «під гальку».

Ceresit СТ 72 має такі властивості:

* стійкість до атмосферних впливів;
* стійкість до забруднення;
* гідрофобність;
* високу паропроникність.

Ceresit СТ 73 — силікатна тонкошарова штукатурка, призначена для декоративного опорядження будинків як усередині, так і зовні. Виконують по бетонних основах, традиційних штукатурках, гіпсових, гіпсокартонних плитах тощо. СТ 73 придатна для безшовних систем утеплення зовнішніх конструкцій будинку із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних плит. Штукатурку СТ 73 рекомен­дують використосовувати в конструкціях, де потрібна висока паро­проникність. Штукатурка СТ 73 доступна в широкій гамі, але коли, вибирають інтенсивні темні кольори, використання матеріалу має бути обмежене невеликими площами, наприклад архітектурними елементами.

Розмір зерена наповнювача становить 2,0 і 3,0 мм. Силікатну штукатурку виконують фактурою «короїд».

Ceresit СТ 73 має такі властивості:

* стійкість до атмосферних впливів;
* стійкість до забруднення;
* гідрофобність;
* високу паропроникність.

Силікатні штукатурки Ceresit СТ 72 і СТ 73 постачають на об’єк­ти готовими до використання.

**Питання для самоконтролю:**

* Чим відрізняються декоративні силікатні штукатурки Ceresit СТ72 і СТ73;
* Для чого призначена декоративна силікатна штукатурка Ceresit СТ 72?
* Для чого призначена декоративна силікатна штукатурка Ceresit СТ 73?
* Законспектувати лекцію. Виконані роботи надсилати на е-пошту-lukianenko74@ukr.net